**ДРПН 50 КМ СС М.**

Производительность, м3/час – до 27.

Давление, бар – до 8

Мощность, кВт – 4

Материал корпуса: Чугун

Материал рабочих частей: сталь

Уплотнение: BS301 одинарное, торцевое

Основные задачи, потребители:

Перекачивание удобрений, навоза.

Перекачивание нефтешламов.

Перекачивание сточных вод.

Перекачивание загрязненных гидросмесей.

Подача технической воды на большие растояния.

Водопонижение, осушение.

Рыбные хозяйства.