**ДРПН 50 КМ ЛС.**

Производительность, м3/час – до 27.

Давление, бар – до 6

Мощность, кВт – 3

Материал корпуса: Алюминий.

Материал рабочих частей: Полиамид, Сталь.

Уплотнение: Одинарное, торцевое, BS301

Основные задачи, потребители:

Перекачивание масложировых масс.

Перекачивание эмульсий.

Перекачивание отработанных масел, суспензий.

Перекачивание сточных вод.

Водоснабжение.

Перекачивание продуктов с средней вязкостью.