**ДРПН 5 КМ ЛС/СС.**

Производительность, м3/час – до 7,5

Давление, бар – до 10.

Мощность, кВт – до 2.

Материал корпуса: нержавеющая сталь.

Материал рабочих частей: латунь, полиамид.

Уплотнение: торцевое Т2100

Основные задачи, потребители:

Пищевые производства.

Производства пива, сока.

Производство гомогенных кормовых.

Перекачка топлива.

Теплоснабжение.

Перекачивание лака, суспензии, крема, краски.