**ДРПН 50 М СС 17/27 ЭЗ.**

Исполнение: горизонтальный с открытым валом.

Производительность, м3/час – до 27.

Давление, бар – до 8

Мощность, Л.С. – 19.

Материал корпуса: Чугун.

Материал рабочих частей: Сталь.

Уплотнение: торцевое Т2100, вспомогательное.

Основные задачи, потребители:

Подача технической воды.

Подача растворов, удобрений на поля.

Водопонижение, осушение.

Пожарная охрана.

Откачка илов, донных наносов.

Перекачивание шламов,

жидких отходов.

Перекачивание водоторфянных смесей.

Перекачивание растворов и густых сред.

Перекачивание мазутов, нефтешламов\*

